**Consignes de sécurité**

**Feu dans les entrepôts**

* **Interdiction de tout brûlage à l’air libre**
* **Interdiction d’apporter du feu sous forme quelconque**
* **Obligation d’établir un permis feu avec le chef d’établissement (travaux par point chaud) ou un plan de prévention (travaux de plus de 400h par an ou dangereux)**